생력화 기계를 이용한 접목선인장 재배노력 절감효과

담당자 : 이 상덕

Ⅰ. 요  약

1. 현황 및 문제점

○ 접목선인장은 노동집약적 작목으로 10a당 3,763.7시간이 소요되며,         시설오이의 5배 수준임.

○ 인건비상승 및 농촌노동력 부족으로 생력재배기술 개발이 요구됨.

2. 시험성적('97. 경기)

○ 노동력 절감효과                           (단위 : 시간/10a)

처 리	계	접목작업	상토투입	정 식	운 반	기 타
관행재배(시간) 생력재배(시간) 절감효과(시간)	3,763.7 3,161.8 601.9	1,375.6 990.4 385.2	87.5 44.6 42.9	349.8 195.4 154.4	37.0 17.6 19.4	1,913.8 1,913.8 -

※ 생력재배시 이용기구(기계)

○ 접목작업 : 접목크립              ○ 상토투입 : 상토투입기

○ 정    식 : 플러그묘판 72공       ○ 운    반 : 다단식운반기

3. 경제성 분석                                   (단위 : 천원/10a)

구 분	수량(본)	단가(원)	조수입	경영비	소 득	지수(%)
관행재배 생력재배	149,925 169,285	180 180	26,987 30,471	9,539 7,917	17,448 22,554	100 129

4. 기대효과

○ 접목크립, 상토투입기, 플러그묘판 72공, 다단식운반기 활용으로

생력재배 가능.

5. 적    요

○ 접목작업 385.2시간, 상토투입노동력42.9시간, 정식노동력 154.4시간,       운반노동력19.4시간이 절감되어 관행 접목선인장 재배노동력 3,763.7       시간보다 601.9시간이 적어 16% 노동력이 절감됨.

Ⅱ. 세부시험성적

(1) 접목노동력

처 리	접목시간(초/개)			일일작업량 (개/8시간)	접목노동력
	계	접목작업	보조물 제거		10a당 (시간)	절감비율 (%)
관 행 생력재배	22.66 16.36	19.80 14.50	2.86 1.86	1,271 1,761	1,375.6 990.4	0 28

♩일일작업량 : 28,800초(8시간) / 접목시간(초/개)

(2) 상토투입, 정식, 운반노동력

상토투입노동력			정식노동력		운반노동력
처 리	10a당 (시간)	절감비율 (%)	10a당 (시간)	절감비율(%)	10a당 (시간)	절감비율 (%)
관 행 생력재배	87.5 44.6	0 49	349.8 195.4	0 44	37.0 17.6	0 52.4

(3) 수확시 생육상황

처 리	구직경 ( cm)	자구수 (개/본)	구 고 (cm)	생체중(g/본)
				삼각주	모 구	계
관 행 생력재배	3.14 3.22	2.5 2.7	2.05 2.16	26.94 23.07	9.69 11.80	36.63 34.87

(4) 상품화율

처 리	접목활착율(%)	규격상품 미달율(%)	상품화율(%)
관 행 생력재배	95.5 94.2	32.4 33.2	63.1 61.0

(5) 추가 및 절감비율

구 분	수 량	단 가	금 액	사용년수	부담금액
ㅇ추가비용(A) 상토투입기 다단식운반기 플러그묘판72공	1 1 2,577	1,724,800 1,540,000 450	1,724,800 1,540,000 1,159,650	10 10 2	172,480 154,000 579,825
계					906,305
ㅇ절감비용(B) 노동력절감(시간)	602	4,200	2,528,400		△2,528,400
A + B					△1,622,095