대목용 삼각주

조기 다량생산을 위한 삽수길이

담당자 : 임 재욱

Ⅰ. 요    약

1. 현황 및 문제점

○ 접목선인장 재배면적중 대목용 삼각주가 차지하는 면적비율은 30% 수준임.

○ 대목용 삼각주의 삽수정식후 조기에 다량생산을 위한 삽수길이 구명 필요.

○ 접목선인장 국제경쟁력 제고를 위한 대목용 삼각주 생산성 향상이 요구됨.

2. 시험성적('98～'99)

							측지생산길이									178
							규격대목수량								159	26.3 개/주
											131				717.1 cm/주
											589.0 cm/주	128
지		100	100									19.0 개/주
		450.0 cm/주	14.8 개/주					78
수						72		11.6 개/주
						325.4 cm/주
구 분	20㎝(관행)				10㎝					30㎝				40㎝
측지생산수(개/주) 생 체 중(g/주) 건 물 중(g/주)		11.5 705.4 40.2				9.7 489.4 26.3					14.7 967.9 54.4				15.3 1,203.6 72.2

․재배장소 : PE 하우스               ․ 삽 수 폭 : 3.6 ～ 4.0 cm

․용    토 : 모래5+돈분5              ․ 재식거리 : 20cm×10cm

․재배기간 : '98. 3. 13 ～ '99. 10. 19

○ 생산성 증대(삽수길이 20㎝ 대비 40㎝에서 59% 증수)

○ 규격품 생산성 증대(삽수길이 20㎝대비 40㎝에서 78% 증수)

○ 10a당 소득향상(삽수길이 20㎝대비 40㎝에서 122% 향상)

○ 우량삼각주 조기증식에 이용

3. 기대효과

○ 경제성 분석

(단위 : 천원/10a, 2년)

삽수길이 (㎝)	수 량 (개)	단 가 (원)	조수입 (천원)	경영비 (천원)	소 득 (천원)	지수
10 20 30 40	344,520 439,560 564,300 781,110	80 80 80 80	27,562 35,165 45,144 62,489	15,577 19,933 24,289 28,645	11,985 15,232 20,855 33,844	79 100 137 222

Ⅱ. 세부시험성적

1. 개발기술의 세부내용

가. 생육상황

(1) 측 지 수

삽수길이 (㎝)	측 지 수 (개/주)
	1회	2회	3회	4회	5회	계
10 20 30 40	1.1 1.5 1.9 1.5	1.8 1.8 2.5 2.5	3.0 3.7 4.4 4.8	2.5 3.3 4.5 5.0	1.3 1.2 1.4 1.5	9.7 c□ 11.5 bc 14.7 ab 15.3 a

♩DMRT at 5% level

(2) 측지길이

삽수길이(㎝)	측 지 장 (㎝/주)
	1회	2회	3회	4회	5회	계
10 20 30 40	55.6 78.1 101.3 104.2	71.2 89.9 125.9 155.2	78.0 117.8 143.0 183.5	75.7 110.9 138.3 178.3	44.9 53.3 80.5 95.9	325.4 d□ 450.0 c 589.0 b 717.1 a

□DMRT at 5% level

(3) 측지폭

삽수길이(㎝)	측 지 폭 (㎝/주)
	1회	2회	3회	4회	5회	계
10 20 30 40	3.3 3.3 3.5 3.7	3.4 3.8 3.7 3.8	4.3 4.7 4.6 4.8	3.9 3.9 4.1 4.1	3.5 3.7 3.8 3.9	18..4 19.4 19.7 20.3

나. 생 산 량

삽수길이 (㎝)	측 지 장 (㎝/주)	총생산량 (개/주)	규격대목 수량 (개/주)	생체중 및 건물중 (g/주)
				생체중	건물중	건물비율(%)
10 20 30 40	325.4 450.0 589.0 717.1	36.2 50.0 65.4 79.7	11.6 14.8 19.0 26.3	489.4 705.4 967.9 1203.6	26.3 40.2 54.4 72.2	5.4 5.7 5.6 6.0

다. 규격품생산성

삽수길이 (㎝)	규격대목 수량 (개/주)	10a당 수량 (개/10a)	지 수	품 질 (상·중·하)
10 20 30 40	11.6 d□ 14.8 c 19.0 b 26.3 a	344,520 d 439,560 c 564,300 b 781,110 a	78 100 128 178	중중상상

□DMRT at 5% level

2. 개발기술내용과 관련된 재배방법

○ 재 배 장 소 : PE하우스

○ 용       토 : 모래5 + 돈분5

○ 재 식 거 리 : 20×10㎝

○ 재 배 기 간 : '98. 3. 13.～'99. 10. 19.

○ 삽   수   폭 : 3.6～4.0㎝