비모란 겨울철 PE터널 재배효과

담당자 : 이 상덕

Ⅰ. 요    약

1. 현황 및 문제점

○ 접목선인장 겨울철 생산성저하로 3～4월 수출물량이 부족함.

○ 겨울철 선인장 재배시 온도가 낮아 삼각주가 비대하고 구색발현이   나빠 품질이 저조.

○ 접목선인장 년중 안정생산 기술개발이 필요함.

2. 시험성적('98～'99)

○ 겨울철 P.E터널 재배효과														구직경
														활착율
											116
지			100				100				3.20cm/주	108
												92.1%
			2.76cm/주				85.2%
수
구 분		무 피 복								투명 PE 터널
규격품생산일수(일) 생 체 중(g/본) 건 물 중(g/본) 구 색		165 39.9 2.3 39.25								137 45.1 2.4 40.58

· PE터널기간 : 12월 상순 ～ 3월 상순

· 환       기 : 맑은날 13:00～14:00 터널 양쪽 끝을 개방하여 환기

· 최 저 온 도 : 15℃

※ 구      색 : L*, a*, b*color chart a*값인 적색방향색도임.

3. 기대효과

○ 경제성 분석

(단위 : 천원)

처 리	수 량 (본/10a)	단 가 (원)	조수입	경영비	소 득	소득지수
무피복 투명 PE터널	107,965 131,298	250 250	26,991 32,825	15,994 16,898	10,997 15,927	100 145

○ 개발보급시 파급효과

· 수출규격품 생산일수 단축 (무피복 대비 28일 단축)

· 10a당 소득증대 (무피복 대비 45% 증대)

· 투명 PE터널 재배로 겨울철 생산성향상 도모

Ⅱ. 세부시험성적

1. 개발기술의 세부내용

가. 일중실내온도 및 지중온도 변화

○ 일중실내온도 및 지중온도 변화

그림1. 하우스내 일중온도변화(지상 60cm)

그림2. 하우스내 일중지중온도변화(지하 20cm)

나. 생육상황

처 리	모구직경(㎝)			규격품도달일수 (일)	활착율 (%)	경 도 (kg/ø5㎜)
	정식전	정식후 90일	수확시
무피복 투명PE터널 PE터널+부직포(야간)	1.16 1.17 1.16	1.88 2.21 2.30	2.76 b□ 3.20 a 3.27 a	165 137 133	85.2 b 92.1 a 92.0 a	3.21 a 3.18 a 2.99 a

□DMRT at 5% level

다. 생체중 및 건물중

처 리	생체중(g/본)			건물중(g/본)			건물비율 (%)
	모구	대목	계	모구	대목	계
무피복 투명PE터널 PE터널+부직포(야간)	8.8 13.2 14.2	31.1 31.9 32.9	39.9 b□ 45.1 a 47.1 a	0.5 0.6 0.7	1.8 1.8 1.7	2.3 b 2.4 a 2.4 a	5.8 5.3 5.1

□DMRT at 5% level

라. 구색(Minolta CR-200)

처 리	구 색 (L*, a*, b* color chart)♩
	L*	a*	b*
온풍난방기 투명PE터널 PE터널+부직포(야간)	44.14 45.99 48.21	39.25 40.58 42.92	22.53 25.22 24.29

□L*: 명도,  a*: 적색방향색도,  b*: 황색방향색도

2. 개발기술내용과 관련된 재배방법

○ 재 배 장 소 : PE하우스

○ 용       토 : 모래5 + 돈분5

○ 재 식 거 리 : 5×5㎝

○ 재 배 기 간 : '98. 11. 7.～'99. 4. 7.

○ 최 저 온 도 : 15℃

○ PE터널기간 : 12월상순～3월하순

○ 터널PE필름 : 0.05㎜

○ 환       기 : 맑은날 13:00～14:00 터널 양쪽 끝을 개방하여 환기