규격대목 수량증대를 위한 삼각주 유인방법

담당자 : 박 영철

Ⅰ. 요    약

1. 현황 및 문제점

○ 접목선인장 재배면적 중 대목용 삼각주가 차지하는 비율은 30% 수준임.

○ 삼각주 수출규격대목 생산량이 전체 생산량의 25% 정도로 규격대목

생산비율이 낮음.

2. 연구결과('99～2000경기선시)

□ 측지생산길이

규격대목수량

											156				131
														101
							125
										111
						101
지		100	100
수
		567.1	501,930							631.2					659,340
											781,110
						572.8	629,640							573.1
		(㎝/주)	(개/10a)
구 분	무처리				지주대유인				네트유인(1단)				네트유인(2단)
생체중(g/주) 건물중(g/주) 측지폭 (cm)	813.2 48.9 3.8				832.7 49.2 3.8				880.6 50.8 3.7				903.1 54.3 3.8

o 재배장소 : PE하우스           o 용    토 : 모래 + 돈분 (1:1)

o 재식거리 : 20×10cm           o 재배기간 : '98.10.15 ～ 2000.10.4.

o 유인방법 : 네트1단 (15×15cm)삽수상단 유인          o 삽수길이 : 40cm

3. 기대효과

○ 경제성분석

(단위:천원/10a,2년)

구 분	수 량 (개/10a)	단 가 (원)	조 수 입	경 영 비	소 득	지 수
무 처 리 지주대 유인 네트유인(1단) 네트유인(2단)	501,930 629,640 781,110 659,340	90 90 90 90	45,174 56,668 70,300 59,341	25,508 26,407 25,677 25,786	19,666 30,261 44,623 33,555	100 154 227 171

○ 개발보급시 파급 효과

- 측지 생산길이 증대 : 무처리 대비 네트유인 1단 재배에서 11% 증대

- 규격대목 수량 증대 : 무처리 대비 네트유인 1단 재배에서 56% 증대

4. 적  요

○ 네트유인(1단) 재배시 무처리에 비해 주당 규격대목 수량이 56%  증대되었음.

○ 10a당 소득은 무처리에 비해 네트유인(1단) 재배에서 127% 향상되었음

○ 삽수길이를 40cm로 하여 정식후 도복방지를 위해 15×15cm(네트) 절화망을

삽수상단에 수평으로 설치

Ⅱ. 세부시험성적

1.  개발기술의 세부내용

가. 측지수

(단위:개/주)

구 분	수 확 시 기					계
	정식후 250일	정식후 340일	정식후 460일	정식후 610일	정식후 720일
무 처 리 지주대 유인 네트유인(1단) 네트유인(2단)	4.1 4.3 4.0 3.0	3.2 2.4 2.4 2.7	3.2 2.8 2.8 2.4	6.1 4.7 5.7 4.8	1.8 1.6 2.1 1.7	18.4 15.8 17.0 14.6

나. 측지길이

(단위:cm/주)

구 분	수 확 시 기					계
	정식후 250일	정식후 340일	정식후 460일	정식후 610일	정식후 720일
무 처 리 지주대 유인 네트유인(1단) 네트유인(2단)	128.6 143.4 134.7 115.9	125.1 105.7 111.7 115.1	55.2 70.5 73.0 65.3	187.9 175.3 211.4 191.2	70.3 77.9 100.4 85.6	567.1 572.8 631.2 573.1

다. 측지폭

(단위:cm)

구 분	수 확 시 기					평 균
	정식후 250일	정식후 340일	정식후 460일	정식후 610일	정식후 720일
무 처 리 지주대 유인 네트유인(1단) 네트유인(2단)	3.6 3.5 3.6 3.6	3.4 3.5 3.5 3.4	4.5 4.7 4.5 4.8	4.3 4.1 4.1 4.3	3.0 3.0 3.0 3.1	3.8 3.8 3.7 3.8

라. 규격대목 및 생체중

구 분	규격대목 생산량 (개/주)				생체중 (g/주)	건물중 (g/주)	건물비율 (%)
	소(6cm)	중(9cm)	대(14cm)	계
무 처 리 지주대 유인 네트유인(1단) 네트유인(2단)	10.6 8.9 8.7 8.5	16.9c♩ 21.2bc 26.3a 22.2ab	8.1 7.5 6.9 7.4	35.6 37.6 41.9 38.1	813.2 832.7 880.6 903.1	48.9 49.2 50.8 54.3	6.0 5.9 5.8 6.0

♩. DMRT at 5% level

마. 9cm 규격대목 수량

구 분	규격대목수량 (개/주)	10a당 환산수량 (개)	지 수
무 처 리 지주대 유인 네트유인(1단) 네트유인(2단)	16.9c♩ 21.2bc 26.3a 22.2ab	501,930 629,640 781,110 659,340	100 125 156 131

♩. DMRT at 5% level

2. 개발기술내용과 관련된 재배방법

o 재배장소 : PE하우스

o 용    토 : 모래 + 돈분 (1:1)

o 재식거리 : 20×10cm

o 재배기간 : '98.10.15 ～ 2000. 10. 4.

o 유인방법 : 네트1단 (15×15cm) 삽수상단 유인

o 삽수길이 : 40cm