일반선인장(금호, 비화옥) 분화재배용토 선발

담당자 : 홍 승민

Ⅰ. 요    약

1. 현황 및 문제점

○ 일반선인장은 분화로서 생산되어 판매되고 있음.

○ 일반선인장 분화재배에 적합한 용토조성이 구명되어 있지 않음.

○ 생육을 향상시킬 수 있는 일반선인장 분화재배용토 선발 필요.

2. 연구결과('99～2000, 경기선시)

○ 일반용토(금호, 비화옥)                       □ 금  호 구직경

비화옥 구직경

								109				114
											107	5.0cm
지			100	100			102
								4.8cm
											6.3cm
수
							6.0cm
			5.9cm	4.4cm
구 분		모래+퇴비+훈탄 ( 60 : 30 : 10 )				밭흙+퇴비+훈탄 ( 60 : 30 : 10 )				모래+밭흙+퇴비+훈탄 ( 40 : 20 : 30 : 10 )
금 호	생체중(g/주) 건물중(g/주)	63.4 4.0				69.7 4.1				76.9 4.5
비화옥	생체중(g/주) 건물중(g/주)	30.5 2.9				37.4 3.3				41.4 3.9

o 화분크기 : 직경 9cm   o밭흙 : 황토     o 퇴비 : 돈분톱밥발효퇴비

o 재배기간 : '99. 3. 20～'99. 10. 16, 2000. 3. 20～2000. 10. 16(2회 재배 평균치)

○ 인공배지(비화옥)                        □ 구직경

생체중

											116
										107	135.6
지		100	100
										7.6cm	g/주
수						94	81
		7.1cm	116.9
						6.7cm
			g/주
							94.7
							g/주
구 분	피트모스+질석 (50 : 50)				피트모스+펄라이트 (50 : 50)				코코피트+질석+펄라이트 (50 : 25 : 25 )
구 고(cm) 건물중(g/주)	5.3 5.8				4.9 5.2				5.3 6.9

o 화분크기 : 직경 9cm          o 양액공급 : 주 1회(생육기 공급)

o 양액조성 : 선인장 표준양액    o 양액공급방법 : 저면공급

o 재배기간 : '99. 3. 20～'99. 10. 16, 2000. 3. 20～2000. 10. 16(2회 재배 평균치)

3. 기대효과

○ 경제성 분석

- 일반용토(금호)                                (단위 : 천원/10a)

용 토	수량 (주/10a)	단가 (원)	조수입	경영비	소득	지수
모래+퇴비+훈탄(60:30:10) 밭흙+퇴비+훈탄(60:30:10) 모래+밭흙+퇴비+훈탄(40:20:30:10)	68,296 72,444 72,000	490 500 530	33,465 36,222 38,160	28,813 28,709 28,778	4,652 7,513 9,382	100 162 202

- 일반용토(비화옥)                              (단위 : 천원/10a)

용 토	수량 (주/10a)	단가 (원)	조수입	경영비	소득	지수
모래+퇴비+훈탄(60:30:10) 밭흙+퇴비+훈탄(60:30:10) 모래+밭흙+퇴비+훈탄(40:20:30:10)	73,259 74,074 73,259	310 340 350	22,710 25,185 25,641	21,406 21,302 21,371	1,304 3,883 4,270	100 298 327

○ 인공배지(비화옥)

(단위 : 천원/10a)

배 지	수량 (주)	단가 (원)	조수입	경영비	소득	지수
피트모스+질석(50:50) 피트모스+펄라이트(50:50) 코코피트+질석+펄라이트 (50:25:25)	71,999 71,999 70,370	510 480 540	36,719 34,559 37,999	22,760 22,760 22,526	13,959 11,799 15,473	100 85 111

○ 개발보급시 파급 효과

- 일반용토 선발(금호, 비화옥)

· 생육향상 ┌ 금  호 : 모래+퇴비+훈탄(60:30:10)용토 대비

│          구직경 7%, 생체중 21% 증가

└ 비화옥 : 모래+퇴비+훈탄(60:30:10)용토 대비

구직경 14%, 생체중36% 증가

· 소득증대 : 모래+퇴비+훈탄(60:30:10)용토 대비 금호 102%,

비화옥 227% 증대

- 인공배지 선발(비화옥)

· 생육향상 : 피트모스+질석(50:50)배지 대비 구직경 7%, 생체중 16% 증가

· 소득증대 : 피트모스+질석(50:50)배지 대비 소득 11% 향상

· 인공배지 이용으로 배지를 제거하지 않고 선인장 분화 수출가능

4. 적  요

○ 일반선인장(금호, 비화옥) 분화재배시 모래+퇴비+훈탄(60:30:10)

용토대비 생육이 향상되고 소득증대가 가능한 모래+밭흙+퇴비+훈탄

(40:20:30:10) 혼합용토 선발

○ 일반선인장(비화옥) 분화재배시 피트모스+질석(50:50)배지 대비 생육이

향상되고 소득증대(11%)가 가능한 코코피트+질석+펄라이트(50:25:25)

혼합배지 선발

○ 일반용토의 경우 퇴비가 혼합되어 있으므로 관수만 실시.

○ 인공배지의 경우 아래표의 양액을 생육기 주1회를 기준으로 저면공급

- 양액조성표

다량원소	KNO3	Ca(NO3)2·4H2O	MgSO4·7H2O	NH4H2PO4	FeEDTA
g/1000ℓ	783.5	796.5	369.8	143.8	9.6

미량원소	H3BO3	MnCl2·4H2O	ZnSO4·7H2O	CuSO4·5H2O	(NH4)2M0O4
g/1000ℓ	1.55	1.98	1.15	0.19	0.98

Ⅱ. 세부시험성적

1. 개발기술의 세부내용

가. 일반용토 선발

(1) 용토의 물리성

용 토	가비중 (g/㎤)	고 상 (%)	액 상 (%)	기 상 (%)	공극률 (%)
모래+돈분(50:50) 모래+퇴비+훈탄(60:30:10) 모래+밭흙+퇴비+훈탄(40:20:30:10) 밭흙+퇴비+훈탄(60:30:10) 밭흙+모래+퇴비+훈탄(40:20:30:10)	1.05 0.97 0.97 0.88 0.97	42.5 39.7 40.8 37.3 42.4	9.2 16.7 24.6 40.5 32.6	48.4 43.7 34.7 22.3 25.1	57.6 60.4 59.3 62.8 57.7

(2) 생육상황

(가) 금호

용 토	구직경 (cm)	구고 (cm)	결주율 (%)
모래+돈분(50:50) 모래+퇴비+훈탄(60:30:10) 모래+밭흙+퇴비+훈탄(40:20:30:10) 밭흙+퇴비+훈탄(60:30:10) 밭흙+모래+퇴비+훈탄(40:20:30:10)	5.43 5.93 6.27 5.95 6.17	5.02 5.31 5.82 5.63 5.93	6.7 7.8 2.8 2.2 2.8

(나) 비화옥

용 토	구직경 (cm)	구고 (cm)	결주율 (%)
모래+돈분(50:50) 모래+퇴비+훈탄(60:30:10) 모래+밭흙+퇴비+훈탄(40:20:30:10) 밭흙+퇴비+훈탄(60:30:10) 밭흙+모래+퇴비+훈탄(40:20:30:10)	3.94 4.43 4.99 4.75 4.91	2.67 3.12 3.42 3.36 3.39	0 1.1 1.1 0 1.1

(3) 생체중 및 건물중

(가) 금호

용 토	생체중(g/주)			건물중(g/주)
	지상부	뿌리	계	지상부	뿌리	계
모래+돈분(50:50) 모래+퇴비+훈탄(60:30:10) 모래+밭흙+퇴비+훈탄(40:20:30:10) 밭흙+퇴비+훈탄(60:30:10) 밭흙+모래+퇴비+훈탄(40:20:30:10)	53.74 61.59 74.98 67.99 75.70	1.62 1.82 1.89 1.67 1.91	55.36 63.41 76.87 69.66 77.61	3.04 3.53 3.97 3.59 3.91	0.39 0.51 0.56 0.49 0.53	3.43 4.04 4.53 4.08 4.44

(나) 비화옥

용 토	생체중(g/주)			건물중(g/주)
	지상부	뿌리	계	지상부	뿌리	계
모래+돈분(50:50) 모래+퇴비+훈탄(60:30:10) 모래+밭흙+퇴비+훈탄(40:20:30:10) 밭흙+퇴비+훈탄(60:30:10) 밭흙+모래+퇴비+훈탄(40:20:30:10)	20.16 28.19 37.88 34.48 36.24	1.60 2.35 3.54 2.91 3.02	21.76 30.54 41.42 37.39 39.26	1.76 2.36 3.06 2.72 2.90	0.35 0.52 0.80 0.57 0.60	2.11 2.88 3.86 3.29 3.50

나. 인공배지 선발

(1) 배지의 물리성

배 지	가비중 (g/㎤)	고 상 (%)	액 상 (%)	기 상 (%)	공극률 (%)
피트모스+질석(50:50) 피트모스+질석+펄라이트(50:25:25) 피트모스+펄라이트(50:50) 코코피트+질석(50:50) 코코피트+질석+펄라이트(50:25:25) 코코피트+펄라이트(50:50)	0.14 0.15 0.17 0.10 0.12 0.14	12.2 17.7 22.3 13.2 13.5 16.1	43.8 39.1 27.2 36.8 43.1 34.6	44.1 43.3 50.6 50.1 43.4 49.3	87.8 82.4 77.8 86.9 86.5 83.9

(2) 비화옥 생육

배 지	구직경 (cm)	구고 (cm)	결주율 (%)
피트모스+질석(50:50) 피트모스+질석+펄라이트(50:25:25) 피트모스+펄라이트(50:50) 코코피트+질석(50:50) 코코피트+질석+펄라이트(50:25:25) 코코피트+펄라이트(50:50)	7.11 7.40 6.67 7.05 7.56 7.18	5.34 5.48 4.86 5.14 5.33 5.31	2.8 6.1 2.8 7.8 5.0 7.3

(3) 비화옥 생체중 및 건물중

배 지	생체중(g/주)			건물중(g/주)
	지상부	뿌리	계	지상부	뿌리	계
피트모스+질석(50:50) 피트모스+질석+펄라이트(50:25:25) 피트모스+펄라이트(50:50) 코코피트+질석(50:50) 코코피트+질석+펄라이트(50:25:25) 코코피트+펄라이트(50:50)	113.86 126.38 91.20 112.61 131.17 115.96	3.05 3.43 3.50 3.69 4.46 4.24	116.91 129.81 94.70 116.30 135.63 120.20	5.28 5.52 4.69 5.45 6.20 5.66	0.51 0.53 0.51 0.56 0.66 0.59	5.79 6.05 5.20 6.01 6.86 6.25

2. 개발기술내용과 관련된 재배방법

-일반용토 선발

o 재배장소 : 유리온실

o 화분크기 : 직경 9cm

o 퇴비 : 돈분톱밥발효퇴비

o 재배기간 : '99.3.20.～'99.10.16., 2000.3.20.～2000.10.16.(2회 재배 평균치)

- 인공배지 선발

o 재배장소 : 유리온실

o 화분크기 : 직경 9cm

o 양액공급 : 주 1회(생육기 공급)

o 양액공급방법 : 저면공급

o 재배기간 : '99.3.20.～'99.10.16., 2000.3.20.～2000.10.16.(2회 재배 평균치)

o 양액조성(다량원소) : NO3-N 203ppm, NH4-N 17.5ppm, P 38.75ppm,

S 48ppm, K 302.25ppm, Ca 135ppm, Mg 36.45ppm