활용제목명	삼각주 규격대목 생산을 위한 겨울철 피복효과
연구개발자	소속기관	경기도농업기술원 (선인장시험장)	성 명	박영철	전화 및 e-mail주소	031)961-3406 parkych@kg21.net
공동개발자	소속기관	〃 〃	성 명	홍승민 조창휘	전화 및 e-mail주소	031)961-3406 hosemin@kg21.net 031)961-3406 chocha@kg21.net

1. 연구성적('01～'02, 경기도원)

○ 피복재료  : PVC, PE, PE+부직포(야간 피복)

○ 삼각주 피복재배효과

- 주당 측지길이 : 무피복 130.8cm에 비해 PE터널+부직포(야간)

166.6cm, PE터널 168.9cm, PVC터널 175.2cm로 27～34% 증대됨

- 주당 9cm 규격대목수량 : 무피복 4.9개에 비해 PE터널 7.5개, PVC터           널 8.6개, PE터널+부직포(야간) 9.0개로 53～84% 증대됨

○ 피복방법별 측지길이와 9cm 규격대목수량

처 리	측지길이 (cm/주)	9cm 규격대목수량 (개/주)
무피복 PE터널 PVC터널 PE터널+부직포(야간)	130.8 168.9 175.2 166.6	4.9 7.5 8.6 9.0

○ 피복방법

- 피복기간 : 11월 1일부터 이듬해 3월 31일까지

- 부직포 피복 : 일몰시부터 다음날 일출시까지

- 환기 : 맑은 날 오전 11시부터 오후 3시까지 비닐 양쪽 끝을 개방하

여 환기(터널이 긴 경우 터널 중간 개방)

2. 적 요

○ 삼각주 피복재배시 주당 측지길이는 무피복 130.8cm에 비해 피복재배시 27～34% 증대됨

○ 주당 9cm 규격대목수량은 무피복 4.9개에 비해 피복재배시 53～84% 증대됨

< 참고자료 > 삼각주 규격대목 생산을 위한 겨울철 피복효과시험 세부시험성적

□ 피복방법별 월별기온 및 지중온도 변화

○ 피복기간중 기온변화(지상부 60cm)

○ 피복기간중 지온변화(지하부 10cm)

□ 피복방법별 생육 및 수량

○ 수확시 생육상황

처 리	측 지 수 (개/주)	측지길이 (cm/주)	측 지 폭 (cm)
무 처 리 PE 터널 PVC터널 PE터널+부직포(야간)	3.6 3.3 3.6 3.3	130.8b♩ 168.9a 175.2a 166.6a	3.79 3.75 3.86 3.85

♩. DMRT at 5% level

○ 피복방법별 규격대목수량

처 리	소(6cm)	중(9cm)	대(14cm)	규격대목수량 (개/주)
무 처 리 PE 터널 PVC터널 PE터널+부직포(야간)	4.4 5.1 4.8 4.6	4.9 b♩ 7.5 ab 8.6 ab 9.0 a	2.3 2.3 2.2 2.1	11.6 14.9 15.6 15.7

♩. DMRT at 5% level

○ 규격대목수량(10a당 환산수량)

처 리	소(6cm)	중(9cm)	대(14cm)	계	수량지수
무 처 리 PE 터널 PVC터널 PE터널+부직포(야간)	261,360 302,940 285,120 273,240	291,060 445,500 510,840 534,600	136,620 136,620 130,680 124,740	689,040 885,060 926,640 932,580	100 128 134 135

○ 생체중 및 건물중

처 리	생체중(g/주)	건물중(g/주)	건물비율(%)
무 처 리 PE 터널 PVC터널 PE터널+부직포(야간)	208.20 254.52 262.93 263.85	18.64 23.84 24.05 23.12	8.9 9.4 9.1 8.8