활용제목명	건축물녹화에 적합한 다육식물 선발
연구개발자	소속기관	경기도농업기술원 (선인장연구소)	성명	정재운	전화 및 e-mail주소	031)229-6176 chungjw@gg.go.kr
공동개발자	〃 〃 〃	〃 〃 〃	〃 〃 〃	이정진 홍승민 박인태	〃 〃 〃	031)229-6177 031)229-6171 031)229-6170

1. 연구성적(’08~’09, 경기도원)

○ 옥상녹화에 적합한 환경적응성 다육식물 선발 : 14종(품종)

구 분	식물종류
자생종(6종)	와송, 가지바위솔, 설악애기기린초, 땅채송화, 바위채송화, 돌나물
도입종(8종․품종)	Delosperma aberdeenense, Jovibarba hirte, S. album, S. reflexum, S. spurium, S. spurium 'Bertran Anderson', S. spurium ‘Purple Carpet', Sempervivum monstanum

○ 벽면녹화에 적합한 환경적응성 다육식물 선발 : 21종(품종)

구 분	식물종류
자생종(7종)	와송, 좀바위솔, 가지바위솔, 설악애기기린초, 땅채송화, 바위채송화, 돌나물
도입종(14종․품종)	Sedum album, S. ellacombianum, S. forsterianum 'Silver Stone', S. hybridum 'Czar's Gold', S. kamtschaticum, S. montanum, S. reflexum, S. selskianum 'Goldilocks', S. sexangulare, S. spurium 'Purple Carpet', S. spurium 'Summer Glory', S. spurium 'Voodoo', S. takesimense, Sempervivum montanum

※ 환경적응성 조사는 자연환경 조건하(무관수, 무보․가온)에서 조사됨

※ 환경적응성 조사기준에서 시기별 생존율이 60% 이상

※ 생육정도, 관상가치는 보통 이상

2. 적    요

○ 다육식물 산업화를 위한 건축물 녹화용 식물소재 선정

○ 건축물 녹화용으로 환경적응성이 우수한 다육식물 소재 추천

- 옥상녹화 : 와송 등 14종(품종)

- 벽면녹화 : 알붐 등 21종(품종)

3. 개발기술의 활용방법

○ 건축물 녹화에 적용시킬 수 있는 식생판, 재배용기를 사용한 무가온(보온) 시설재배지

○ 선발된 건축물 녹화용 다육식물의 증식은 종자파종, 삽목 또는 분주 등의 방법으로 번식할 수 있으며 특히 벽면녹화로 적용시에는 식생판에 뿌리가 완전히 활착할 때까지 온도 및 수분관리를 철저히 해야 함

○ 발아조건은 15～20℃ 정도에서 적합한 수분유지 관리로 연중생산 가능