활용제목명	수출유망 다육식물 보광처리에 의한 품질향상
연구개발자	소속기관	경기도농업기술원 (선인장연구소)	성명	정재운	전화 및 e-mail주소	031)229-6171 chungjw@gg.go.kr
공동개발자	〃 〃 〃	〃 〃 〃	〃 〃 〃	박흥배 박인태 이정진	〃 〃 〃	031)229-6178 031)229-6170 031)229-6177

1. 연구성적(’09, 경기도원)

○ 보광시간대의 온도비교(17～21시)         (조사일 : 2009. 1월 평균)

시 간	무처리	MH	HPS	MH+HPS	개량 HPS	LED
17:00	19.4	19.4	19.8	18.9	19.6	19.8
18:00	20.1	22.9	23.6	22.1	23.7	21.7
19:00	19.4	22.0	23.6	21.8	24.2	21.2
20:00	19.7	22.2	23.6	22.2	24.1	21.3
21:00	20.2	22.4	23.6	22.7	24.1	21.8

* 식물체 5cm 위에서 온도 측정(데이타로그:호보)

○ 수출 유망 다육식물의 광원 처리별 생육특성 및 상품율

- 미니염좌(Crassula ovata cv. Minima)

구 분	초고 (㎝)	엽수 (개)	엽장 (㎝)	마디수 (개)	경경 (mm)	분지수 (개)	생체중 (g/주)	건물중 (g/주)	상품율 (%)
무처리	8.1	16.3	4.8	5.7	7.7	2.3	29.9	5.2	78.5
MH	8.7	17.9	4.9	5.9	8.8	2.4	32.1	8.5	94.6
LED	7.8	14.7	4.5	4.7	8.0	1.9	26.5	4.9	80.4
개량HPS	8.5	15.7	4.6	5.5	8.4	1.9	29.6	8.3	90.8
MH+HPS	8.7	16.5	4.5	5.7	8.6	2.1	29.6	6.8	85.0
HPS	8.4	21.1	4.6	6.0	8.8	2.7	41.7	8.5	92.9

- 희화월금(Crassula ovata cv. Minima f. variegata)

구 분	초고 (㎝)	엽수 (개)	엽장 (㎝)	마디수 (개)	경경 (mm)	분지수 (개)	생체중 (g/주)	건물중 (g/주)	상품율 (%)
무처리	9.0	41.1	4.6	10.2	7.8	2.0	37.9	5.7	72.4
MH	10.5	58.5	4.9	13.4	9.5	3.8	54.9	10.9	87.3
LED	8.2	38.2	4.7	10.9	7.2	2.1	32.8	6.7	70.8
신광원	9.0	51.9	4.7	11.3	8.8	2.5	49.6	9.2	82.9
개량HPS	9.8	51.7	4.6	12.5	8.5	2.5	40.5	7.0	80.0
HPS	9.8	49.8	4.3	12.2	8.8	2.8	49.5	9.7	85.0

- 벽어연(Echinius maximilianusi)

구 분	초고 (㎝)	엽수 (개)	엽장 (㎝)	마디수 (개)	경경 (mm)	분지수 (개)	생체중 (g/주)	건물중 (g/주)	상품율 (%)
무처리	11.2	88.2	1.9	6.0	3.6	2.5	27.3	8.8	84.2
MH	9.3	98.8	1.9	6.1	3.7	3.0	28.6	9.2	94.5
LED	16.2	84.3	1.9	5.9	3.8	2.2	26.0	7.0	84.0
개량HPS	9.7	103.7	1.8	6.2	3.4	2.7	31.9	10.5	95.2
MH+HPS	9.9	96.1	1.8	6.0	3.6	2.9	27.5	8.0	88.6
HPS	9.4	97.5	1.9	6.1	3.7	2.6	29.5	7.7	94.0

- 십이지권(Haworthia fasciata)

구 분	초고 (㎝)	초폭 (cm)	엽수 (매)	엽장 (cm)	분지수 (㎝)	생체중 (g/주)	건물중 (g/주)	상품율 (%)
무처리	7.4	7.9	48.2	11.8	1.7	49.8	9.1	79.5
MH	6.6	7.0	53.6	12.3	1.9	47.6	10.4	85.1
LED	7.2	8.0	50.3	12.2	1.7	50.7	10.5	80.9
개량 HPS	7.0	7.4	51.9	12.3	2.6	47.6	10.5	84.2
MH+HPS	7.1	7.4	58.1	12.1	3.2	51.2	10.6	82.2
HPS	7.2	7.4	54.0	12.0	3.1	48.9	10.0	84.2

○ 수출 유망 다육식물의 광원 처리별 품질 비교

구 분		엽색(Lab)			엽경도(g/㎠)
		L*(D65)	a*(D65)	b*(D65)	강도	경도
미니염좌	무처리	53.44	-2.40	26.55	1.40E+04	3.04E+04
	MH	58.81	7.12	23.54	1.43E+04	3.00E+04
	LED	52.46	6.21	20.48	1.56E+04	3.26E+04
	개량 HPS	56.71	7.25	25.20	1.52E+04	3.23E+04
	MH+HPS	55.13	1.31	24.81	1.43E+04	3.10E+04
	HPS	58.80	3.90	25.31	1.55E+04	3.15E+04
희화월금	무처리	50.09	-4.78	24.72	2.51E+05	2.82E+05
	MH	49.42	1.99	19.75	2.87E+05	2.95E+05
	LED	50.22	-4.05	22.07	2.55E+05	2.78E+05
	개량 HPS	50.56	0.02	21.35	2.87E+05	2.85E+05
	MH+HPS	49.18	-2.24	20.37	2.64E+05	2.77E+05
	HPS	51.23	-0.19	21.16	2.77E+05	2.83E+05
벽어연	무처리	42.40	-6.23	7.30	5.85E+04	8.90E+04
	MH	44.59	-7.28	10.21	7.09E+04	8.97E+04
	LED	42.67	-6.29	7.46	6.41E+04	8.60E+04
	개량 HPS	46.89	-8.29	13.47	7.28E+04	9.26E+04
	MH+HPS	42.74	-6.55	7.90	5.85E+04	7.94E+04
	HPS	46.37	-8.12	12.81	7.46E+04	9.50E+04
십이지권	무처리	43.91	-9.83	26.60	2.27E+04	5.09E+04
	MH	45.91	-9.66	27.86	2.32E+04	5.14E+04
	LED	40.96	-9.15	23.59	2.20E+04	4.94E+04
	개량 HPS	45.91	-8.81	27.31	2.26E+04	4.85E+04
	MH+HPS	41.85	-9.15	24.34	2.25E+04	4.46E+04
	HPS	47.06	-9.29	28.42	2.33E+04	5.11E+04

2. 적    요

○ 수출유망 다육식물의 고품질 동계생산을 위해서 고압나트륨(HPS 400W)램프, 메탈할라이드(MH 400W) 램프로 1일 4시간 이상 보광처리하면 도장되지 않고 생육, 엽색 등 품질이 우수하며 상품화율도 4.7～16.1% 향상되었음

○ 보광처리가 무처리에 비해 2～4℃ 정도의 시설내 온도를 높이는 부가적인 효과가 있음

3. 개발기술의 활용방법

○ 보광램프의 위치는 1-2W 자동화하우스의 중방에 설치하였으며 베드에서 광원까지의 높이가 1.8m 정도로 설치(2～3m2/400Watt), 반사갓의 재질은 순도 99.9% 알루미늄으로 산화막 처리를 통한 습도에 의한 부식성을 최소화(요철 특성과 알루미늄 반사특성 반영된 반사갓 사용 : 주)금오전기 개발)

○ 수출 유망 다육식물(미니염좌, 희화월금, 벽어연, 십이지권 등)의 고품질 주년생산을 위한 동계생산시(11～3월) 고압나트륨(HPS 400W)램프, 메탈할라이드(MH 400W)램프로 1일 4시간 이상 보광처리를 자동제어(일몰시간 연동)