			보 도 자 료		보 도 일 시
					2018. 8. 5(일) 배포 즉시
매 수	참고자료	사 진		담당부서 : 농업기술원 소득자원연구소
				소 장 : 조창휘 (031-229-6180)
2	○	×
				인삼연구 : 심상연 (031-229-6184)
				담 당 : 안영남 (031-229-6183)
도 농기원, 계속되는 폭염에 인삼밭 관리 철저 당부
○ 30℃ 이상 5~7일간 지속시 인삼피해 발생 ○ 폭염피해 경감을 위한 재배환경 조성 방법 소개 - 차광망 추가 설치, 복토, 관수, 통풍형 개량울타리설치, 예정지관리 중요

경기도농업기술원이 최근 최고기온이 35℃ 이상 지속됨에 따라 인삼밭의 피해가 일부 나타나고 있어 피해 경감을 위한 인삼밭 관리에 최선을 다해줄 것을 농가에게 당부했다.

인삼은 30℃ 이상 5~7일간 지속 시 피해가 발생하는데 고온피해를 받은 인삼은 잎 가장자리부터 갈색으로 타들어 가면서 심할 경우 식물체 지상부 전체가 말라 죽게 된다.

여름철 고온기에는 두둑이나 고랑에 충분한 관수를 통해 토양수분 함량인 18~21%를 유지하면 피해를 예방할 수 있고, 통풍이 원활한 개량형 울타리를 설치하면 2~3℃ 온도 강하효과가 있어 피해를 줄일 수 있다.

특히, 어린 인삼일수록 고온에 의해 줄기의 약한 부분이 화상 피해를 쉽게 받는데 이런 경우 2cm 정도 복토(흙덮기)를 해주면 볏짚피복물과 줄기와의 접촉면적을 줄여줄 수 있어 피해를 막을 수 있다.

고온피해는 염류가 높은 밭에서 더 빨리 발생함에 따라 예정지 관리 때 축분 등 양분을 적정하게 사용해야 하며, 해가림 설치시는 두둑길이는 15칸 이내로 하고 그 중간에는 통로를 만들어 바람이 쉽게 통하게 해야 한다

소득자원연구소의 연구결과에 따르면 시설하우스 재배 시 해가림피복물을 청백양면필름이나 산란필름을 사용하고, 하우스내부에 알루미늄차광스크린 40%를 설치하면 고온피해를 경감할 수 있다.

박인태 농업기술원 연구개발국장은 “향후 기술원에서는 품종개발 시 고온과 염류에 강한 품종을 육성하고 기후변화에 대응한 고온경감 시설하우스 및 광폭해가림 재배기술 연구에 노력하겠다”고 말했다.

<참고자료>

인삼 비가림 재배시 고온피해 경감을 위한 차광자재 설치 연구결과

□ 연구배경

○ 인삼 비가림 재배가 확대됨에 따라 고온피해경감에 필요한 차광자재 처리방법 요구 증가

□ 주요 연구성과

○ 고온피해 발생원인

- 고온기(7월~8월) 투광량이 많을수록 잎 노화 속도가 빠름

○ 잎의 노화 지연을 위한 차광자재 처리방법

- 청백양면필름 : 비가림하우스 골조 설치후 청백양면필름 피복하고 고온기인 7월～8월에 40%차광되는 알루미늄스크린 설치

- 산란필름 : 산란필름 피복 후 추가로 검정 차광망 90%을 설치하고 7월～8월에 40%차광되는 알루미늄스크린 설치

○ 일반 재배관리

- 치마는 50% 차광망으로 설치하되, 비바람이 들이치지 않도록 느려트려 놓는다.

- 평상시에는 비가림시설의 측고 150cm정도에 고정시켜 통풍이 원활하게 해준다.

- 관수는 반드시 저면관수를 하되 토양수분함량은 20～33㎪이 되도록 한다.

- 투광량은 7월～8월에는 시설내 일평균 광량이 80～100μ㏖/s/㎡, 그 외의 기간에는 130 ～150μ㏖/s/㎡정도를 유지한다.

○ 지하부 생육상황

비가림 자재		근 장 (cm)	동 장 (cm)	동직경 (mm)	지근수 (개)	근 중 (g/근)	수확주수 (근/2열)	수량 (kg/칸)
산란필름	알루미늄40%차광	26.8	6.2	26.3	4.2	54.0	11.8	2.39
	무 차 광	28.5	6.2	26.1	4.7	59.8	10.8	2.22
청백양면필름	알루미늄40%차광	27.6	6.4	26.5	4.5	49.5	12.5	2.44
	무 차 광	26.2	6.2	22.2	3.0	36.6	11.0	1.84

□ 기대효과

○ 고온경감 경감기술 보급에 따른 수량성 개선 : 수량성 7.6～32.6%