<참고자료>

과수 꽃가루 생산 및 인공수분 기술

인공수분 요령

○ 꽃가루 준비

- 10a에 필요한 꽃가루 양

구 분	사과	배
10a에 필요한 꽃가루양	수분예정 꽃 수의 10% 정도	8~24g

- 증량제와의 희석비율

구 분	사과	배
석송자 등 증량제	1:5 꽃가루와 증량제 각각의 비율	1:5 꽃가루와 증량제 각각의 비율

*  꽃가루의 발아력이 떨어질 경우는 그 정도에 따라 3∼4배정도 희석하여 사용하는 것이

안전하며, 순수화분(발아율 80%이상)일 경우 5∼10배 희석하여 사용함

○ 인공수분 실시

- 인공수분 적기는 개화 후 빠를수록 좋으나 사과의 경우 중심화가 70∼80%

개화한 직후, 배의 경우에는 꽃이 40∼80% 피었을 때가 적기임

- 사과·배의 경우 1일 중 수분시각은 오전 8시부터 오후까지 가능하지만, 화분발아 및 화분관 신장은 20∼25℃가 적당하므로, 오전 10시부터 오후 3∼4시까지가 화분발아 및 신장에 가장 효과적임

- 기상 조건이 좋지 않을 때(건조, 바람 등)에는 암술의 수명이 짧아지므로, 주두에 이슬이 사라진 후부터 오후 늦게까지 실시함

○ 고온 건조 시 결실률 향상 방법

- 고온 건조한 기상이 지속될 때 지표면에 물을 뿌려주면 암술의 수정 가능기간이 연장되어 결실률을 높일 수 있음

- 물주기 방법은 오전 11시부터 오후 3시 사이에 10a당 4∼6톤(1일)의 물을 2회 나누어 지표면에 뿌려주되 과수원에 설치된 관수시설을 이용하는 것이 좋고, 관수시설이 없으면 분사호스를 이용할 수도 있으며 스프링쿨러를 이용한 지표 살수가 효과적임

【 살수 시 주의사항 】

❍ 개화된 꽃이 물에 젖게 되면 주두의 분비액 농도가 희석되어 꽃가루 부착능력이

나빠질 수 있음

❍ 특히 인공수분 후에 수관에 살수를 하면 주두에 묻은 화분이 소실되므로 꽃에

물이 닿지 않도록 주의하여야 함